

**Lisa 1.** Skeemid ja täpsustav informatsioon jäätmete süvamahutite paigalduseks

Asukohad:

**Segapakendi ja paberi-papi kogumismahutid** (igas asukohas 2 mahutit)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Aadress | asukohakoordinaadid | pinnas | kirjeldus |
| 1. | Kevade tn algus | X: 6581024.6; Y: 633464.1 | Väga märg | Tänavakivisillutis laduda vahetult sõidutee serva, mõõdud 3 m x 3,5 m. Mahutid peavad jääma sõiduteest 1,4 m kaugusele. Vajalikud äärekivid. |
| 2. | Vahtra pst 36a ees | X: 6580132.1; Y: 633511 | Pigem kuiv | Tänavakivisillutis laduda vahetult sõidutee serva, sõiduteega samasse tasapinda, mõõdud 4,5 m x 6 m. Mahutid peavad jääma vähemalt 2,5 m kaugusele sõiduteest, mahutitest vasakule peab jääma 2,8 meetri laiune kivisillutise ala. Vajalikud äärekivid. |
| 3. | Tartu tn 55 parkla (Aia tn L1) | X: 6579045.6; Y: 634647.7 | Märg | Tänavakivisillutis laduda kogu ohutussaare ulatuses mõõtudega 2,79 m x 4,56 m, põhjapoolsesse serva on vajalik lisada äärekivid. Mahutid asetada ohutussaare keskele. |
| 4. | Rähni tn algus (Kajaka tn L1) | X: 6579380.7; Y: 635517.9 | Kuiv | Tänavakivisillutis laduda vahetult sõidutee serva, sõiduteega samasse tasapinda, mõõdud 3,7 m x 3,5 m. Mahutid peavad jääma vähemalt 2 m kaugusele sõiduteest. Vajalikud äärekivid.  NB! Jälgida, et mahuti kaugus maa-sisesest trassist oleks 1,5-2 m. |
| 5. | Vabaduse 54a | X: 6579898.9; Y: 635027.6 | Võimalik märg | Tänavakivisillutis laduda vahetult pinnasetee serva, mõõdud 2,4 m x 3,5 m. Mahutid jäävad 0,8 m kaugusele pinnaseteest. Vajalikud äärekivid. |
| 6. | Kungla tn 6 otsas (Seminari tn T1) | X: 6580641.4; Y: 634839.4 | Võimalik märg | Tänavakivisillutis laduda vahetult kõnnitee serva, mõõdud 2 m x 3,5 m. Vajalikud äärekivid.  NB! Mahuti kaugus veetrassist vähemalt 1,5 m. |
| 7. | Kivi tn L1 algus (konteineriplats) | X: 6580306; Y: 635673 | Väga märg | Mahutid paigaldada olemasolevale tänavakivisillutisega platsile. Peale paigaldamist taastada kivisillutis. Äärekive ei ole vaja. |
| 8. | Võidu tn lõpp (Võidu tn T4) | X: 6580538.7; Y: 635541.5 | Kuiv | Tänavakivisillutis laduda vahetult sõidutee äärekivi serva, mõõdud 3m x 3,5 m. Mahutid peavad jääma 1,4 m kaugusele sõiduteest. Vajalik lisada äärekivid kolme külge (sõidutee pool olemas). |
| 9. | Tallinna 68 (Nord kaupluse territoorium) | X: 6582106.6; Y: 634653.7 | Väga märg | Tänavakivisillutis laduda kõnnitee ja parkla serva vahele, mõõdud 2 m x 3,5 m. Äärekivid vaja lisada kahte murualaga külgnevasse serva. |
| 10. | Lõõtspilli 2 (Vaala keskuse territoorium) | X: 6582127.4; Y: 635615.1 | Väga märg | Tänavakivisillutis laduda vahetult sõidutee serva, mõõdud 2 m x 3,5 m. Vajalik lisada äärekivid kahte külge (sõidutee pool olemas). |

**Skeem 1.** Paigaldatavate mahutite asukohad.



**Skeem 2.** Asukoht 1.



**Skeem 3.** Asukoht 2.




**Skeem 4.** Asukoht 3.



**Skeem 5.** Asukoht 4.



**Skeem 6.** Asukoht 5.




**Skeem 7.** Asukoht 6.




**Skeem 8.** Asukoht 7.



**Skeem 9.** Asukoht 8.



**Skeem 10.** Asukoht 9.



**Skeem 11.** Asukoht 10.